




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
เรื่อง  ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ 6 ตัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
--------------------------------------------------
		ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียดดังนี้    
		 (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร   
		 (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไม่ต่ำกว่า  12,000 กิโลกรัม   
		 (3) เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์   
		 (4)  ปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ  อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า   1,800  ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน  1,100  รอบต่อนาที  ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า   1,500  ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน  800  รอบต่อนาที    
		(5)  ระบบท่อน้ำ  แท่นปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ
		(6)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ราคากลางในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน  2,190,000.-บาท ( สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )(รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย)
		ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
		๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
		2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
		3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น    
		4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
		5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  ณ  วันที่ประกาศ   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
		6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
		 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ตามข้อ16  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
		 8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าบริการให้ตลาดกลางโดยชำระงวดเดียว  นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
จากผู้ให้บริการตลาดกลางและนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานไปทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
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		กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  8  กันยายน  ๒๕๕7  ระหว่างเวลา 08.3๐ น.  ถึง  16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันตัง)    และแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  9 กันยายน  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐  น. เป็นต้นไป  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 16  กันยายน  ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา  13.๐๐  น.   ถึงเวลา  13.30  น.
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวนเงิน 
109,500.- บาท  (-หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   8    เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2557

	ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  10,000 บาท  ได้ที่งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ   ระหว่างวันที่  20  สิงหาคม  ๒๕๕7 ถึง วันที่  29  สิงหาคม  ๒๕๕7   ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30 น.   ในวันและเวลาราชการ   หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๗๕๒๐-๓๐๒๘  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.naklua.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th                                

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7   



(นายธวัช   อภิลักษ์นุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ


















เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่๑/๒๕๕7
การซื้อ  รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
ลงวันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7
----------------------------------
		องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะประมูลซื้อ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร   
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไม่ต่ำกว่า  12,000 กิโลกรัม
(3) เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์   
(4)  ปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ  อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,800  ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน  1,100  รอบต่อนาที  ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500  ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที 
(5) ระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ
(6)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย)  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็น   ของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อเสนอแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้
	๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
		๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
		๑.๒ แบบใบเสนอราคาการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
		๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
		1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
			(๑) หลักประกันซอง
			(๒) หลักประกันสัญญา
			(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
		๑.5 บทนิยาม 
			(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
			(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
		1.6 แบบบัญชีเอกสาร
			(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
			(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
	๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
		2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
		2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
		2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันที่ประกาศ   ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5
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2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น    
		2.5ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
		2.6 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
		2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
		2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

		2.9 ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าบริการให้ตลาดกลางโดยชำระงวดเดียว นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลางและนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานไปทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 
	๓.  หลักฐานการเสนอราคา
	           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วนคือ
		๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
			(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
				(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
				(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
			(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
			(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
			(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
			(๕)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.6 (๑)

		๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
				(1)  แคตตาล็อกและหรือรูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4
			(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคมแทน
- 3 –

				(3) หลักประกันซองตามข้อ 5 
				(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
				(5)  แบบใบเสนอราคาการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
				(6)  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
				  
	๔.  การเสนอราคา
		๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง     
		๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวม  ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่ง  ส่งมอบพัสดุให้     ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ          
ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  190  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
		4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ......รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์......ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสารส่วนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน ดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
                     สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหากประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล๊อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5   ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเอกสารตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
		4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
	        เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
		 คณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.5 (1)  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ราคาหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  9 กันยายน   2557   เ วลา   10.00  น. 
	   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะ กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล   และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
	ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
	การยื่นอุทธรณ์วรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้
	4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  จะต้องปฏิบัติดังนี้
		(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา  สถานที่ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน(Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
		(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
		(3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลราคาครั้งนี้  จะเริ่มต้นที่  ..2,190,000.-. บาท  
		(4)  ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที  (ทั้งนี้ไม่มีการขยายเวลาในการปิดประมูล)
		(5)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน  15  นาทีแรก  ของการประมูล  อย่างน้อยรายละ  1  ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา
		(6)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูลและเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล
		(7)  ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียอัตราค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม+ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง)    จำนวน   ..........................บาท  (..............)
                    5.  หลักประกันซอง
	  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้    จำนวน   ....109,500.... บาท  (.-หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่างให้องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ	
5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันระบุในข้อ 1.4 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.5 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่าง ๆ  หรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)
หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะคือให้ผู้เสนอราคา  หรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
	   6.     หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3  หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการรับและเปิดซองเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้น
6.3  องค์การบริหารส่วนตำบลขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                           (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขอองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาซื้อที่เป็น
สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                    6.4  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ  ข้อ  4.5  น้อยกว่า  2  ราย
                    6.5  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
 	   	6.6   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือ ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.7  ในกรณีที่ปรากฏว่า ข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
			ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อดังกล่าวได้
	  7.    การทำสัญญาซื้อขาย
         7.1   ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
         7.2   ในกรณีผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือ   บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังในระบุข้อ 1.4 (2)
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
       หลักประกันซองนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

	  8.   อัตราค่าปรับ
          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดราคาในอัตราร้อยละ  0.20 ต่อวัน
	  9.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
	       ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกัน ความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า   1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
      	  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                     10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก  .   เงินจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ						. 
                     การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี 2557   แล้วเท่านั้น 
	      10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้
                      	(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                       	(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
	       	(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
	       10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7   องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
	        10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



					องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

 						20  สิงหาคม  2557













รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  สิงหาคม 2557

คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒1๐แรงม้า  เป็นรถแบบหน้าเก๋งสั้น  มีที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  ๓  ที่นั่ง  รวมทั้งคนขับ  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีเครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำแรงดันได้สูงสามารถใช้ในงานดับเพลิงได้ ปั้มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ลิตรต่อนาทีที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐รอบต่อนาทีปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า  1,500 ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน  800  รอบต่อนาทีมีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง  มีชุดหัวฉีดน้ำสายส่งน้ำ  ท่อดูดน้ำ  และอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้ในงานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต์
๑.๑ 	ตัวรถและโครงสร้างตัวรถมีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๑.๒ 	ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4,200มิลลิเมตร
๑.๓ 	น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W)ไม่ต่ำกว่า 12,000  กิโลกรัม
          1.4      เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา 
๑.5     มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน
๑.6	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
๑.7	ติดตั้งวิทยุ , CDพร้อมลำโพง  ฟิล์มกรองแสง
๑.8     มาตรวัดสัญญาเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.   เครื่องยนต์
๒.๑ 	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖สูบ ๔จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้าเป็นเครื่องยนต์
ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑  หรือมาตรฐานล่าสุด
๒.๒ 	มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒10  แรงม้า ที่รอบไม่เกิน2,800รอบต่อนาที
๒.๓ 	มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น

3.   ระบบส่งกำลัง
๓.๑ 	คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.๒ 	เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า๖เกียร์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า๑เกียร์

4.   ระบบบังคับเลี้ยว
๔.๑  	พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5.   ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
๕.๑  	ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ลิตร พร้อมฝาปิดมีกุญแจล็อค
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6.  ระบบกันสะเทือน 
๖.๑ 	ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.  ระบบห้ามล้อ 
๗.๑ 	ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.  ระบบล้อและยาง
8.๑ 	ยางล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
8.๒	ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ  ๑  ชุด  โดยมีอุกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๙.  สมรรถนะรถ
9.๑ 	ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐กิโลเมตร/ชั่วโมง

10.ระบบไฟฟ้า
10.๑ 	ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔โวลท์
10.๒ 	มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
10.๓ 	มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔โวลท์
10.๔ 	มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า  65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ลูก
10.๕ 	มีไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายรถยนต์และตามมาตรฐานของ   
บริษัทผู้ผลิต
10.6  ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง(สปอร์ตไลท์) จำนวน 3  จุด ติดตั้งไว้บริเวณ ด้านข้างตัวถังทั้ง 2 ด้านๆละ  1  จุด  และด้านท้ายรถ  1  จุด  
๑0.7มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินทรงยาว ติดตั้งบนหลังคาเก๋งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160  เซนติเมตร 
เป็นโคมไฟแบบโค้งมนลดแรงแรงเสียดทานลม  ฝาครอบสีแดงทำด้วยวัสดุทนความร้อน  มีฐานรองรับเพื่อยึดกับขอบหลังคาเก๋ง ภายในประกอบด้วยโคมไฟหมุนจำนวนไม่น้อยกว่า  3  ชุด  โดยมีหลอดไฟแบบฮาโลเจน 
๑0.8มีอิเลกทรอนิกไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง (Electronic Siren/PA)  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑0๐ วัตต์ 
ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า  4  แบบ(Hone, Wail, Yelp และ Phaser)  พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual  ปรับความดังได้  เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ  ที่กำลังใช้อยู่  และเสียงรบกวนได้  เป็นชุดอิเล็กทรอนิกไซเรนแบบสามารถควบคุมการทำงานชุดโคมไฟสัญญาณ และการทำเสียงต่างๆได้ที่ชุดไมโครโฟน พร้อมติดตั้งอยู่ภายในเก๋งในตำแหน่งที่เหมาะสม  และมีลำโพงขยายเสียงติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม  โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา


11. ถังบรรจุนํ้า
๑1.๑    ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี 
มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรภายในถังบรรจุน้ำ กันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรจำนวน ๓ ช่องเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
๑1.๒   ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐มิลลิเมตรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)
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		๑1.๓   ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบบุด้วยอะลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น
		๑1.๔	มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ
		๑1.5	ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด – ปิดได้
	๑1.6	ถังบรรทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑และ มอก. 14001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา


12. ระบบดับเพลิงประจำรถ
๑2.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
๑2.๑.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบคุมห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ
๑2.๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อมีขนาดท่อดูดน้ำ ๓นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓นิ้ว
๑2.๑.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมินัมอัลลอย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๒๑๕มิลลิเมตร
     ๑2.๑.๔   ปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ลิตรต่อนาทีที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐รอบต่อนาทีทำ
แรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  400  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยมีเอกสารรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
     ๑2.๑.๕   ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้าง
เกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า  1,500  ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน  800  รอบต่อนาที
               ๑2.๑.๖   สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้
               ๑2.๑.๗   ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001  โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  	 12.2  ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ
	      12.2.1 ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
                       12.2.1.1 สวิทซ์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์
		    12.2.1.2 สวิทซ์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์
		    12.2.1.3 สวิทซ์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว
๑2.3  ระบบท่อน้ำดับเพลิง
๑2.3.๑   มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ชุด
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๑2.3.๒   มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑2.3.๓ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด  พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุดติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง
๑2.3.๔   ทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
12.3.5  มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน  จำนวน  1  ชุด
12.3.6  มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ  จำนวน  1  ชุด
12.3.7  บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001  โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา


๑2.4    แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)
     ๑2.4.๑   ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
               ๑2.4.๒   สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า๓๖๐องศา(ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา
               12.4.3   สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า  45  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
               ๑2.4.๔   แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001  โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา



๑2.5  ชุดสายดับเพลิง
๑2.5.๑  สายส่งน้ำดับเพลิง๒เส้น
๑2.5.๑.๑   เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีเหลืองพร้อมข้อต่อ สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic)และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า  20  เมตร และมีน้ำหนักของสายไม่รวมข้อต่อไม่เกินกว่า 8 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
12.5.2  ท่อยางดูดน้ำ จำนวน 2 เส้น
      12.5.2.1 เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
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     12.5.2.2 ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 15  ฟุต  พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 


12.6.1 ชุดหัวฉีดดับเพลิง
                  12.6.1  หัวฉีดดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
จำนวน 1 อัน 
                  12.6.2  หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน 1 อัน
    12.6.3 ข้อต่อทางแยกส่งน้ำดับเพลง ชนิดสวมเร็วตัวผู้ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง  แยกทางจ่ายน้ำขนาด  2.5  นิ้ว  จำนวน  2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว


      13. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ
  13.1  เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามาตรฐานผู้ผลิต
  13.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอด-เปลี่ยนล้อ จำนวน 1 ชุด แม่แรงไฮดรอลิค  จำนวน ๑  ชุด
  ๑3.3  หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า๓นิ้วจำนวน๑ชุด
  ๑3.4  ตะกร้าสวมหัวกรองผงจำนวน๑ชุด
  ๑3.5  ที่ขันข้อต่อท่อดูดจำนวน๒ชุด
  ๑3.6  ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้  จำนวน ๑ ชุด
  ๑3.7  หมวกกันความร้อนจำนวน ๒ใบ
	          13.8.1เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำจากวัสดุ Polycarbonate หรือเทียบเท่า หน้ากากมีความหนาไม่น้อยกว่า  0.9  มิลลิเมตร ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม มีระบบปรับที่สวมศรีษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อกเพื่อปรับระดับได้สะดวก ตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพตามาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.368-2538  โดยแนบเอกสารรับรองแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา


14. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
๑4.๑    สีรถยนต์ หัวเก๋งรถยนต์ ตัวถังบรรทุกน้ำ และตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นสีแดง  และใต้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๑4.๒    การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมEPOXYหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  ๒ ชั้น
     ๑4.๓    ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่ขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงกำหนด
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       15.ข้อกำหนดอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
    ๑5.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตาม
มาตรฐานมอก.๙๐๐๑จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น
    ๑5.๒   การรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลา รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น  และดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ
    ๑5.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้ได้
    ๑5.๔   ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ 
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทน ทั้งสิ้น
    ๑5.๕   ในวันส่งมอบรถยนต์  รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง
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ตัวหนังสือและตัวเลข “ สีขาว ”  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตัวหนังสือขนาด 2.5 นิ้ว
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